**GRAFO GEL**

**Добавка для уменьшения липкости полиграфических красок**

Ключевые характеристики

* Дозировка: 1–10 %
* Добавка к полиграфическим краскам
* Подходит для обычной полиграфической краски
* Подходит для каучука NBR
* Для применения в листовых печатных машинах
* Легко смешивается с полиграфической краской

Особенности и преимущества

Характеристики краски сохраняются

* + Не влияет на интенсивность цвета
	+ Не влияет на высыхание краски
	+ Не влияет на абсорбционную характеристику краски

Уменьшает липкость полиграфической краски

* + Уменьшает выщипывание и снижает образование отложений бумажной пыли в полиграфической краске

Инструкции по применению

В полиграфическую краску добавляют 1–10 % Grafo Gel.

Транспортировка и хранение

Обеспечить защиту от экстремальных погодных условий.

Не хранить при температуре выше 35 °C или ниже -10 °C.

Принять все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать загрязнения окружающей среды из-за случайной утечки.

Hi-Tech Chemicals BVBA, Zwaluwbeekstraat 14, 9150 Kruibeke, Belgium
Тел. +32 3 253 02 08, info.be@hitechchemicals.net